**­­**

**PROPOSAL PENGAJUAN TUGAS AKHIR**

**REALISASI SISTEM ANTENA SEKTORAL PADA FREKUENSI 924 MHz UNTUK KOMUNIKASI SELULAR (Bagian : Pembagi Daya Wilkinson 1x4)**

**PROPOSAL PENGAJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

Diusulkan oleh :

Rahmat Fauzi

161331058

2016

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**BANDUNG**

**201****9**

# PENGESAHAAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

1. Judul Kegiatan : Realisasi Sistem Antena Sektoral Pada Frekuensi 924 Mhz Untuk Komunikasi Selular (Bagian : Pembagi Daya Wilkinson 1x4)

2. Bidang Kegiatan : Pengajuan Tugas Akhir Program D3 – Teknik Telekomunikasi

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

1. Nama Lengkap : Rahmat Fauzi
2. NIM : 161331058
3. Jurusan : Teknik Elektro
4. Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Bandung
5. Alamat Rumah dan No. Telp/HP : Komp.GBA III B7 No.1 Bojongsoang
6. Alamat Email : Rahmatf197@gmail.com

4. Biaya Kegiatan Total

1. Kemristekdikti :
2. Sumber lain : Rp. 1.745.200

5. Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 (lima) bulan

|  |
| --- |
|  |
| Dosen Pembimbing,    Asep Barnas Simanjuntak, BSEE, M.T  NIDN. 0021045802 |
|  |

Bandung, 01 Febuari 2019

Pengusul,



Rahmat Fauzi

NIM. 161331058

ii

**ABSTRAK**

Pada komunikasi gelombang radio, diperlukan antena yang memiliki performansi bandwidth, frekuensi kerja, VSWR, Gain yang baik. Antena Mikrostrip adalah antena yang banyak dikembangkan dalam berbagai aplikasi. Salah satunya adalah pada bidang selular yang bekerja pada frekuensi 924 MHz. Antena mikrostrip ini dibuat dengan Konstanta dielektrik (εr) = 4.4 dengan bahan FR-4 dan ketebalan 1.6 mm. Perencanaan antena array memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai gain antena maupun nilai keterarahan (direktifitas) antena. Antena hasil perencanaan memiliki empat elemen peradiasi (patch). Sedangkan untuk pencatuannya antenna ini menggunakan teknik *Coaxial Feeding* yang terhubung dengan pembagi daya Wilkinson satu port input dan 4 port output. Pembagi daya ini juga memiliki bahan yang sama dengan antenanya dengan spesifikasi yaitu frekuensi kerja tengah 924 MHz, level daya keempat *port* sama, VSWR < 1.5, *return loss ≤* -20 dB, *insertion loss <* 1, Isolasi > 20 dB, . Impedansi *port – port* nya sama yaitu 50Ω.

Kata kunci:Antena array, Mikrostrip, Pembagi daya Wilkinson

iii

**DAFTAR ISI**

**PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR...............................................ii**

**ABSTRAK...........................................................................................................iii**

**DAFTAR ISI.......................................................................................................iv**

**DAFTAR GAMBAR v**

**DAFTAR TABEL v**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

* 1. Latar Belakang Masalah 1
  2. Tujuan 2

1.3 Luaran 2

1.4 Manfaat Produk 2

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3**

**BAB III METODE PELAKSANAAN 5**

3.1 Perancangan 5

3.2 Persiapan 5

3.3 Realisasi 5

3.4 Pengujian 6

3.5 Analisa..................................................................................................6

3.6 Evaluasi.................................................................................................6

**BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 7**

4.1 Anggaran Biaya 7

4.2 Jadwal Kegiatan 7

**DAFTAR PUSTAKA 8**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN 9**

Lampiran 1 Biodata Pengusul dan Dosen Pendamping..............................9

a.Biodata Pengusul.............................................................................9

b. Dosen Pendamping........................................................................10

Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan.................................................12

Lampiran 3 Surat Pernyataan Ketua Pelaksana..........................................13

Lampiran 4 Landasan Teori........................................................................14

Lampiran 5 Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan.......15

Lampiran 5.2 Blok Diagram Sistem................................................15

Lampiran 5.3 Cara Kerja Sistem.....................................................15

iv

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Wilkinson Power Diviider 14

Gambar 5.1 Ilustrasi Sistem 15

Gambar 5.2 Blok Diagram Sistem 15

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya 7

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan 7

v

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Masalah

Indonesia yang kini jumlah penduduknya diperkiraan sebanyak 261 juta jiwa telah menggunakan telepon genggam sebanyak 236 juta unit. Jumlah diperkirakan akan terus bertambah mengingat tidak adanya pembatasan usia ataupun jumlah kepemilikan yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan telepon genggam di Indonesia (Supriyadi, 2018). Namun untuk dapat menikmati layanan komunikasi yang disediakan oleh provider, *handphone* pengguna tersebut harus masuk ke dalam daerah yang ter-*coverage* oleh penyedia jaringan. Oleh karena itu penyedia jaringan harus memiliki antena yang memiliki pola radiasi yang optimal sesuai dengan kondisi demografi maupun topografi dari daerah yang di-*coverage* nya. Selain masalah dari dari pola radiasinya, antena tersebut harus memiliki gain yang cukup tinggi agar sistem berjalan dengan baik. Salah satu antena yang dapat digunakan dalam selular adalah antenna mikrostrip dikarenakan antena ini memiliki bentuk yang sederhana, ringan, dan dalam hal pabrikasi mudah, namun memiliki bandwith dan gain yang kecil (Silitonga, et al., 2015). Oleh karena itu hal ini diatasi dengan membuat antena dalam bentuk array (Alam & Nugorho, 2018). Penelitian tentang antena array masih dilakukan sampai sekarang, penelitian ini mencakup ke pola susun, bentuk patch dan pencatuannya. Hal ini masih terus dikembangkan dan diteliti untuk mendapatkan pola radiasi yang optimal. Salah satu bentuk dari penelitian terhadap antena mikrostrip ini maka kami mengusulkan untuk membuat Realisasi Sistem Antena Sektoral pada Frekuensi 924 MHz untuk Komunikasi Selular.

Pada proposal ini pengusul mendapat bagian membuat pencatuan daya untuk antena ini. Untuk mencatu daya ke antena susun tersebut, diperlukan sebuah pembagi daya yang bekerja pada frekuensi 924 MHz. Pembagi daya dapat sebagai *splitter* saja atau sekaligus *combainer* (Pozar, 1998). Ada beberapa jenis pembagi daya, namun yang digunakan pengusul untuk membuat pembagi daya yaitu jenis Wilkinson. Jenis ini digunakan karena baik *port input* maupun *port outputnya match* (Helsis, 2004)*.* Sehingga keluaran yang dihasilkan dari pembagi daya ini sama besar, dimana nantinya pembagi daya ini memiliki 1 *input* dan 4 *output.* Dimana *output* keluaran nya memiliki impedansi yang sama yaitu 50Ω.

## Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah :

1. Merancang dan merealisasikan antena array 4 elemen.

2. Merancang dan merealisasikan pembagi daya wilkinson dengan 1 *input* dan 4 *output.*

3. Melakukan pengujian dan pengukuran terhadap antena yang dibuat dengan parameter seperti pola radiasi dan gain yang dihasilkan.

4. Melakukan pengujian dan pengukuran terhadap pembagi daya wilkinkon dengan parameter seperti VSWR, impedansi, *insertion loss*, *returun loss*, dan jumlah daya yang dikeluarkan.

**1.3 Luaran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Luaran | Jumlah |
| 1 | Antena Array 4 Elemen | 1 buah |
| 2 | Pembagi Daya Wilkinson 1x4 | 1 buah |
| 3 | Laporan Tugas Akhir | 1 buah |

## 1.4 Manfaat Produk

Perealisasian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Komunitas Keilmuan, manfaat penelitian ini yaitu menghasilkan sistem antenna yang lebih baik,sehingga dalam prakteknya mampu bekerja lebih effisien
2. Bagi Perguruan Tinggi, menjadi manfaat penelitian ini memberikan peningkatan kontribusi berupa makalah, publikasi dan meningkatkan kontribusi penelitian ilmiah serta memberikan keilmuan yang baru untuk disebarluaskan kepada para civitas akademika.
3. Bagi Negara, manfaat penelitian ini adalah meningkatkan daya saing publikasi makalah secara internasional sehingga dapat berkompetisi secara global dengan negara lainnya.

# BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA**

Dari beberapa literatur, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya : Seperti pembuatan antenna mikrostrip array 1x2 yang membuat berhasil mebuat antenna untuk meningkatkan gain pada aplikasi LTE antenna yang dibuat mampu memiliki nilai return loss -35 db dan nilai VSWR 1,035 dan terutama nilai gain yang mencapai 7.47 db (Alam & Nugorho, 2018). Namun percobaan ini dicoba pada frekuensi 2300 Mhz.

Antena Mikrostrip Array 2x2, pada percobaan ini menggunakan bahan FR-4 dengan teknik pencatuan menggunakan line feed sehingga dimensi antenna menjadi lebih kecil namun gain antenna yang dihasilkan kurang dari 3 dBi dan nilai directivitinya pun hanya sebsesar 31 atau 14,9 dB selain itu frekuensi kerja antenna ini adalah 1575 MHz (Dahlan & Achmad, 2009).

Selain 2x2 pernah ada juga yang melakukan penyusunan dengan teknik 1x4 pada percobaan ini antenna yang digunakan berbentuk rectangular dengan menggunakan teknik pencatuan metoda inset feed (Darmawan, et al., 2018). Pada percobaan ini didapatkan nilai gain yang cukup tinggi dan juga memiliki nilai return loss yang cukup baik, namun pada percobaan ini perancangannya tidak menggunakan teknik wilkinson sehingga banyak loss yang terjadi di sepanjang jalur. Selain itu antena ini didesain untuk frekuensi kerja 2.4 GHz, hal ini mirip seperti yang dilakukan oleh Reza dan teman-temannya yang membuat Antena Mikrostrip Rectangular Patch Array 4 Elemen dimana kala itu menggunakan bahan substrat yang digunakan adalah epoxy(FR-4) dimana parameter yang dihasilkan cukup memuaskan dari nilai VSWR, Return Loss, Bandwidth, dan Gain antenannya. Gain yang didapatkan cukup signifikan yaitu 6,67 dB (Syahputra, et al., 2017).

Adapun yang merancang antenna mikrostrip dengan patch segitiga array yang membuat antenna untuk aplikasi WLAN dimana nilai VSWR yang didapatkan 1.073 nilai return loss -29,028 dan nilai gain yang dihasilkan 2,952 db, ini dapat disebabkan karena penggunaan elemen pancar yang hanya dua sehingga nilai gain yang didapatkan hanya berdada pada 3 dB. Hal ini hampir sama dengan yang dilakukan di Universitas Jember dimana mereka pun sama menggunakan dua elemen namun dengan bentuk patch circular dengan metoda linear array dimana nilai gain yang didapatkan pun berada dikisaran 2,873 dB (Ridho, et al., 2015).

Untuk pencatuannya pengusul mempunyai referensi untuk membuat pembagi daya ini diantaranya :

Pertama, Perancangan dan Realisasi Wilkinson 4-Way Power Divider dengan Beda Fasa 90 derajat Pada Frekuensi 2300 - 2400 MHz (Rahmawati, et al., 2010). Dari perancangan tersebut mereka menggunakan 2 material dielektrik yang berbeda yaitu material Epoxy FR-4 dan material Duroid/RO4003C. Dimana hasilnya menunjukan untuk parameter SWR dan Isolasinya marterial Epoxy FR-4 lebih baik dari material Duroid, namun Duroid memiliki *insertion loss* yang lebih kecil dari Epoxy FR-4. Namun perancangan ini digunakan pada frekuensi 2300 - 2400 MHz, sedangkan pembagi daya untuk frekunsi 924 MHz.

Kedua, Perancangan Dan Realisasi Power Divider Sebagai Pembagi Daya Pada Antena Pemancar Tv Kampus It Telkom Pada Frekuensi 534 MHz – 542 MHz (Z Nz, 2011). Pada perancangan ini telah dihasilkan hasil pengukuran diantaranya *return loss* yang didapatkan yaitu sebesar -21,171, lalu VSWR yang didapat bernilai 1,191 dimana spesifikasi ini telah memenuhi syarat. Namun pada perancangan ini frekuensi kerjanya pada 534 – 542 MHz.

Dari beberapa literatur tersebut pengusul akan merancang sebuah pembagi daya dengan jenis wilkinson dengan bahan yang digunakan yaitu Epoxy FR-4 karena dari literatur yang telah didapatkan bahwa hasilnya cukup baik dan dapat menghasilkan pengukuran sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, selain itu harga bahan material ini cukup terjangkau. Lalu frekuensi kerja pada pembagi daya wilkinson ini berkerja pada 924 MHz sesuai dengan perancangan antenanya yang bekerja pada frekuensi 924 MHz.

# BAB III

**METODE PELAKSANAAN**

## Perancangan

Sistem ini dirancang dengan tujuan untuk membagi daya sama besar untuk *receiver* maupun *transmitter* pada antena mikrostrip ini*.* Peracangan ini dilakukan dengan spesifikasi alat yang diinginkan, seperti frekuensi kerja, VSWR, impedansi, insertion loss, return loss, dan jumlah daya yang keluar dari alat.

Spesifikasi pembagi daya Wilkinson :

1. VSWR < 1.5

2. *Insertion Loss < 1 dB*

3. *Return Loss ≤ - 20 dB*

4. Isolasi > 20 dB

## Persiapan

Pada tahap persiapan ini akan dilakukan studi pasar dalam ketersediaan dan harga komponen yang akan dibutuhkan untuk alat yang akan dibuat nanti, setelah melakukan studi pasar selanjutnya akan dilakukan pembelian komponen yang akan dibutuhkan, tetapi sebelumnya akan mengkaji dan merekap hasil dari studi pasar terlebih dahulu, yang bertujuan agar dalam proses pembelian komponen tidak terjadi kesalahan.

## Realisasi

Dalam merealisasikan sebuah *power divider*  dibutuhkan suatu perancangan dan perhitungan sesuai dengan teori yang ada. Pembagi daya ini akan direalisasikan dengan menggunakan saluran planar mikrostrip. Material yang dipakai yaitu Epoxy FR-4. Impedansi karakteristik (Z0) kabel yang digunakan yaitu 50Ω. Lebar strip, permitivitas efektif, panjang gelombang dan panjang saluran pada saluran mikrostrip didapatkan pada perhitungan yang sesuai dengan spesifikasi dan frekuensi yang diinginkan. Pembuatan PCB menggunakan PCB double layer, layer atas berisi *layout* jalur, layer bawah sebagai *ground plane.* Pembagi daya ini terdiri dari 1 *input* dan 4 *output*. Konentor yang digunakan yaitu konektor SMA *Female.* Kabel yang digunakan untuk menyambungkan dengan antena digunakan kabel jenis koaksil RG-58 karena memiliki impedansi sama yaitu 50Ω. Dalam perancangan *casing,* antena dan pembagi daya ini akan berada dalam satu *casing.*

## Pengujian

Pengujian dilakukan dengan mengukur parameter pembagi daya untuk memperoleh data – data yang hasilnya akan dibandingkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Parameter yang akan diuji dari pembagi daya ini antara lain :

1. *Return Loss*

Pengukuran *Return Loss*  dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbandingan daya yang dipantulkan dengan daya yang dikirim. Dengan mengetahui *return loss* kita dapat menghitung VSWR. Pada pembagi ini, VSWR yang diinginkan adalah lebih kecil 1.5.

2. *Insertion Loss*

Pengukuran *insertion loss* adalah redaman yang diterima oleh beban. Pada pembagi daya ini *insertion loss* yang diinginkan adalah 3dB.

3. Isolasi antar *port output*

Pengukuran isolasi antar *port* keluaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *port* keluaran yang satu terhadap *port* keluaran yang lain. Cara pengukurannya sama dengan *insertion loss,* perbedaannya adalah *port*  yang diukur adalah *port* keluaran yang saty ke *port* keluaran yang lain. Semakin besar redaman artinya pengaruh antar *port* semakin kecil. Idealnya isolasi antar keluaran adalah tak terhingga.

## 3.5 Analisa

Dari hasil pengukuran alat tersebut, akan terlihat bahwa apakah hasil pengukuran dengan spesifikasi yang diinginkan sesuai. Lalu akan dibandingkan juga hasil pengukuran ini dengan simulasi yang telah dilakukan. Apabila ada ketidaksesuaian maka akan dianalisa penyebab *error* nya.

**3.6 Evaluasi**

Untuk tahap evaluasi ini diharapkan pembagi daya yang direalisasikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan melalui proses perhitungan dan simulasi, agar saat digabung kan dengan antenanya dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi yang diinginkan.

# BAB IV

**BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**

## 4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Biaya** | **Biaya(Rp)** |
| 1 | Biaya Penunjang Tugas Akhir | Rp. 40.000 |
| 2 | Biaya Bahan Habis Pakai | Rp. 1.497.500 |
| 3 | Biaya Perjalanan | Rp. 67.700 |
| 4 | Lain - Lain | Rp. 140.000 |
|  | Jumlah | Rp. 1.745.200 |

## Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Agenda** | **Bulan** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Survei Material Bahan dan Komponen |  |  |  |  |  |
| 2. | Pemilihan dan Pembelian Barang |  |  |  |  |  |
| 3. | Perancanga dan Proses Simulasi pada Simulator |  |  |  |  |  |
| 4. | Realisasi Sistem |  |  |  |  |  |
| 5. | Pengujian Sisitem |  |  |  |  |  |
| 6. | Analisis dan Pemecahan Masalah |  |  |  |  |  |
| 7. | Penyusunan Laporan TA |  |  |  |  |  |

# DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. & Nugorho, R. F., 2018. PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY 2x1 UNTUK MENINGKATKAN GAIN UNTUK APLIKASI LTE PADA FREKUENSI 2.300 MHz. *Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer,* Volume 7, pp. 365-378.

Dahlan & Achmad, E., 2009. Perencanaan Dan Pembuatan Antena Mikrostrip Array 2x2 Pada Frekuensi 1575 Mhz. *EECCIS,* Volume III, pp. 53-56.

Darmawan, P. A., Nur, L. O. & Wijanto, H., 2018. ANTENA MIKROSTRIP ARRAY 1×4 INSET-FED PATCH PERSEGI untuk WIFI 2,4 GHz ACCESS POINT. *e-Proceeding of Engineering,* Volume 5, pp. 321-330.

Helsis, F., 2004. *FOUR WAY POWER DIVIDER UNTUK APLIKASI PEMANCAR PADA FREKUENSI 890-960 MHz,* Bandung: Politeknik Negeri Bandung.

Pozar, M. D., 1998. *Microwave Engineering.* 2 ed. s.l.:John Wiley & Sons.

Rahmawati, E., Sumajudin , B. & Wahyu, Y., 2010. Perancangan dan Realisasi Wilkinson 4-Way Power Divider dengan Beda Fasa 90 derajat Pada Frekuensi 2300 - 2400 MHz. *Tugas Akhir.*

Ridho, V. A., Utomo, S. B. & Setiabudi, D., 2015. Perancangan dan Realisasi Antena Mikrostrip 700 MHz Model Patch Circular Dengan Metode Linear Array Sebagai Penerima TV Digital. *elektronik Jurnal Arus Elektro Indonesia,* Volume 1, pp. 45-49.

Silitonga, R. P., Wijanto, H. & Wahyu , Y., 2015. PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA MIKROSTRIP REKTANGULAR BERCELAH UNTUK TRIPLE BAND (900 MHZ, 1800 MHZ, 2400 MHZ) (. *e-Proceeding of Engineering,* Volume 2, pp. 7204-7212.

Supriyadi, E., 2018. *IDN TIMES.* [Online]   
Available at: https://www.idntimes.com/tech/gadget/eka-supriyadi/daftar-6-negara-pengguna-ponsel-terbanyak-di-dunia-ada-indonesia-c1c2  
[Diakses 31 January 2019].

Syahputra, M. R., S. & Irhamsyah, M., 2017. Perancangan Antena Microstrip Rectangular Patch Array 4 Elemen Untuk Aplikasi LTE. *Kitektro,* Volume 2, pp. 52-58.

Z Nz, E. F., 2011. *PERANCANGAN DAN REALISASI POWER DIVIDER SEBAGAI PEMBAGI DAYA PADA ANTENA PEMANCAR TV KAMPUS IT TELKOM PADA FREKUENSI 534MHZ-542MHZ,* Bandung: Unversitas Telkom.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran 1.** **Biodata Pengusul dan Dosen Pendamping**

**1. Biodata Pengusul**

1. **Identitas Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Lengkap | Rahmat Fauzi |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIM | 161331058 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 17 November 1997 |
| 6 | Alamat E-mail | [Rahmatf197@gmail.com](mailto:Rahmatf197@gmail.com) |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085322490064 |

1. **Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1. **Penghargaan Yang Pernah Diterima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Tugas Akhir Program D-3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Bandung.

Bandung, 1 Februari 2019

Pengusul,



Rahmat Fauzi

**2. Dosen Pembimbing**

1. **Identitas Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Lengkap | Asep Barnas Simanjuntak, BSEE, M.T |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | D3 Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIP/NIDN | 195804211985031002/0021045802 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 21 April 1958 |
| 6 | Alamat E-mail | [abesimanjuntak@yahoo.com](mailto:abesimanjuntak@yahoo.com) |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081320274317 |

1. **Riwayat Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gelar Akademik | Sarjana | S2/Magister | S3/Doktor |
| Nama Institusi | University of Kentucky USA | Institut Teknologi Bandung | - |
| Jurusan/Prodi | Tekniik Elektro | Teknik Telekomunikasi | - |
| Tahun Masuk - Lulus | 1988 - 1990 | 2001 - 2004 | - |

1. **Rekam Jejak Tri Dharma PT**

**C.1 Pendidikan/Pengajaran**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
| 1 | Teknik Antena dan Propagasi | Wajib |  |
| 2 | Perancangan Antena | Wajib |  |
| 3 | Medan Elektromagnetik | Wajib |  |
| 4 | Praktek HF dan Antena | Wajib |  |

**C.2 Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Judul Peneliatian | Penyandang Dana | Tahun |
| 1 | Perancangan dan Implementasi Digital Microwave Radio Link | DIPA | 2012 |
| 2 | Antena TV Kampus | DIPA | 2016 |
| 3 | Pengembangan Alat untuk Mengukur dan Menvisualisasikan Pola Radiasi Antena sebagai Alat Bantu Pengajaran Praktikum Teknik Antena dan Propagasi di Laboratorium Radio | DIPA | 2017 |
| 4 | Realisasi Antena Yagi 7 Elemen pada Frekuensi 915 MHz Menggunakan Balun Bazooka untuk Objek Pengukuran Propagasi dan Pola Radiasi Antena | DIPA | 2017 |

**C.3 Pengabdian Kepada Masyarakat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Judul Pengabdian kerpada Masyarakat | Penyandang Dana | Tahun |
| 1 | Aplikasi Interkom via LAN untuk Informasi Siskamling dan Basis Data di Lingkungan RT/RW | DIPA | 2012 |
| 2 | Pendampingan Perancangan Sistem Komunikasi Radio dan Data untuk Anggota SENKOM MITRA POLRI Provinsi Jawa Barat | DIPA | 2016 |

Semua data yang bisa saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Tugas Akhir D-3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Bandung.

Bandung, 1 Februari 2019

Dosen Pembimbing,

Asep Barnas Simanjuntak, BSEE, M.T

NIDN. 0021045802

**Lampiran 2.** **Justifikasi Anggaran Kegiatan**

**15**

1. Peralatan Penunjang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Volume** | **Harga Satuan (Rp)** | **Jumlah (Rp)** |
| Kertas HVS A4 80 gr | 1 Rim | 45.000 | 40.000 |
|  |  | SUB TOTAL (Rp) | 40.000 |

1. Bahan Habis Pakai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Volume** | **Harga Satuan (Rp)** | **Jumlah (Rp)** |
| Epoxy FR-4 (PCB) 20 cm x 20 cm | 4 Buah | 35.000 | 140.000 |
| Konektor SMA | 10 Buah | 12.500 | 125.000 |
| Cetak PCB | 4 Buah | 200.000 | 800.000 |
| Casing | 1 Buah | 400.000 | 400.000 |
| Kabel koaksial RG-58 | 5 Meter | 6500 | 32.500 |
|  |  | SUB TOTAL (Rp) | 1.497.500 |

1. Perjalanan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Volume** | **Harga Satuan (Rp)** | **Jumlah (Rp)** |
| Perjalanan mencetak PCB dan membuat casing | 6 Liter | 7.450 | 44.700 |
| Biaya Parkir | 6 kali | 2000 | 12.000 |
| Ongkos Kirim Barang | 1 Kali | 11.000,- | 11.000 |
|  |  | SUB TOTAL (Rp) | 67.700 |

1. Lain-lain

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Volume** | **Harga Satuan (Rp)** | **Jumlah (Rp)** |
| Pembuatan Laporan | 2 | 30.000 | 60.000 |
| Fotocopy dan Jilid | 2 | 40.000 | 80.000 |
|  |  | SUB TOTAL (Rp) | 140.000 |
|  |  | Total (Keseluruhan) | 1.745.200 |

**Lampiran 3.** **Surat Pernyataan Pengusul**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga, Bandung 40012, Kotak Pos 1234, Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889 Homepage: www.polban.ac.id Email : [polban@polban.ac.id](mailto:polban@polban.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PENGUSUL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Fauzi

NIM : 161331058

Program Studi : D-III Teknik Telekomunikasi

Jurusan : Teknik Elektro

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Tugas Akhir saya dengan judul “**Realisasi Sistem Antena Sektoral Pada Frekuensi 924 Mhz untuk Komunikasi Selular (Bagian : Pembagi Daya Wilkinson 1x4)**” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2019 adalah asli karya dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 01 Februari 2019

Yang menyatakan,

Rahmat Fauzi


NIM. 161331058

**Lampiran 4 : Landasan Teori**

**4.1 Pembagi/Penggabung Daya Wilkinson**

Pembagi/penggabung daya wilkinson termasuk dalam kategori struktur biner. Perangkat ini cukup sederhana dan banyak digunakan. Jumlah perangkat yang digabungkan pada jenis penggabung ini memiliki struktur biner. Bentuk ini disebut pula sebagai struktur pohon. Pembagi/penggabung jenis biner memiliki fitur utama yaitu *port – port* masukannya sesuai (*matched*) dengan *port*  keluaran dan terisolasi satu sama lain.

Pembagi/penggabung daya Wilkinson merupakan pembagi/penggabung *hibrid N jalan* (*N – way hybrid combiner/divider*). Transformer ini mampu membagi daya masukan menjadi beberapa daya keluaran pada sejumlah *N – port* serta memberikan isolasi antar *port* keluarannya.



Gambar 4.1 Diagram Wilkinson Power Divider

Unit pembagi daya Wilkinson sederhana, seperti diperlihatkan pada Gambar 4.1, merupakan sebuah *2 – way divider* yang terdiri dari dua buah saluran transformer /4 dengan masing – masing impedansi karakteristik 70.7λ dan sebuah resistor 100Ω diantara keduanya. Karena kedua *port* keluaran memiliki beban 50Ω maka diperlukan saluran /4 untuk mentransformasikan saluran 100Ω ke beban 50Ω, sehingga diperoleh impedansi karakteristik (Z0) saluran tersebut sebesar 70.7Ω.

Pada pembagi daya Wilkinson, *port* masukan dan keluaran identik dan mempunyai harga impedansi Z0. Transformer /4 digunakan dalam rangkaian ini untuk memudahkan kita dalam memahami kondisi *matching. Matching*  dari *port* keluaran sangatlah perlu untuk transfer daya yang lebih baik dari masukan ke keluaran. Jika *port*  keluaran *match,* maka tidak ada daya yang dipantulkan dari *port*  keluaran. Pada Gambar 4.1.2, daya masukan diberikan pada *port* 1, sedangkan *port* 2 dan *port* 3 diterminasi dengan impedansi beban yang sesuai, sehingga tidak ada arus yang mengalir pada resistor yang terhubung dengan *port* keluaran. Resistor tersebut digunakan untuk mengisolasi *part* keluarannya. Ini merupakan fitur dari pembagi daya Wilkinson yaitu adanya resistor yang terhubung ke beberapa *port*  keluaranya. Jika terdapat efek *coupling* antar *port* keluaran, isolasi resistor akan mengindari efek tersebut pada *port* keluaran.

**Lampiran 5.** **Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan**



Pembagi Daya Wilkinson 1x4

Antena Array

Gambar 5.1 Ilustrsi Sistem

Keterangan :

: Sub sistem dikerjakan oleh Pandri Petrus

: Sub sistem dikerjakan oleh Pengusul

**Lampiran 5.2 Blok Diagram Sistem**

Alat Komunikasi Selulaer

Gambar 5.2 Blok Diagram Sistem

Antena Array

Pembagi Daya

*Transmitter*

**Lampiran 5.3 Cara Kerja Sistem**

Pada ilustrasi diatas, pertama – tama *transmitter* akan mengirimkan sinyal dan daya, lalu akan masuk pada pembagi daya yang akan dibagi dayanya sama besar ke antena array tesebut. Antena array akan memancarkan sinyal tersebut dan diterima oleh alat komunikasi seluler.