

**PROPOSAL PROGRAM TUGAS AKHIR**

**PERANCANGAN DAN REALISASI PROTOTIPE PENGUAT DAYA RADIO FREKUENSI (RF) KELAS C PADA FREKUENSI 95-100 MHZ**

**PROGRAM STUDI**

**D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

# HALAMAN SAMPUL

Diusulkan oleh:

Muhammad Asadullah A. (151344021)/Angkatan 2015

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**BANDUNG**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN **PROGRAM TUGAS AKHIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Judul Kegiatan | : | Perancangan dan Realisasi Prototipe Penguat Daya Radio Frekuensi (RF) Kelas C Pada Frekuensi 95-100 Mhz |
| 2. | Bidang Kegiatan | : | Tugas Akhir Teknik Telekomunikasi |
| 3. | Pelaksana Kegiatan |  |  |
|  | 1. Nama Lengkap | : | Muhammad Asadullah Al-muzani |
|  | 1. NIM | : | 151344021 |
|  | 1. Jurusan | : | Teknik Elektro |
|  | 1. Universitas/Institut/Politeknik | : | Politeknik Negeri Bandung |
|  | 1. Alamat Rumah dan No Tel/HP | : | Jl Tubagus Ismail Depan no. 70B, RT/RW 02/08, Sekeloa, Coblong.  HP: 087824149557 |
|  | 1. Email | : | [asadullahalmuzani@gmail.com](mailto:asadullahalmuzani@gmail.com) |
| 4. | Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis | : | - |
| 5. | Dosen Pendamping |  |  |
|  | 1. Nama Lengkap dan Gelar | : | Slameta,ST.,M.Eng. |
|  | 1. NIDN | : | 0010116114 |
|  | 1. Alamat Rumah dan No Tel./HP | : | Jl. Sipil no.8 Perumahan Polban Bandung  Tel: 0815 7351 781 |
| 6. | Biaya Kegiatan Total | : | Rp. 3.883.500 |
|  | 1. DIPA Polban | : | Rp - |
|  | 1. Sumber lain (sebutkan . . . ) | : | Rp - |
| 7. | Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 5 Bulan |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bandung, 1 Februari 2019 |
|  |  |
| Mengetahui, |  |
| Dosen Pembimbing,    (Slameta, ST., M.Eng)  NIP. 19540101 198403 1001 | Pelaksana Kegiatan,    (Muhammad Asadullah A.)  NIM. 151344021 |

**DAFTAR ISI**

[HALAMAN SAMPUL i](#_Toc536694142)

[HALAMAN PENGESAHAN ii](#_Toc536694143)

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. iii

[1. BAB 1 PENDAHULUAN 4](#_Toc536694144)

[1.1. Latar Belakang 4](#_Toc536694145)

[1.2. Perumusan Masalah 5](#_Toc536694146)

[1.3. Tujuan 5](#_Toc536694147)

1.4. Kegunaan Produk ……...……………………………………………… 5

[2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 6](#_Toc536694148)

[3. BAB 3 METODE PELAKSANAAN 7](#_Toc536694151)

[3.1. Studi Literatur 7](#_Toc536694155)

[3.2. Perancangan dan Realisasi 7](#_Toc536694156)

[3.3. Pengujian Unjuk Kerja Keseluruhan 7](#_Toc536694157)

[4. BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 8](#_Toc536694158)

[4.1. Anggaran Biaya 8](#_Toc536694160)

[4.2. Jadwal Kegiatan 8](#_Toc536694161)

[DAFTAR PUSTAKA 9](#_Toc536694162)

[LAMPIRAN 10](#_Toc536694163)

[Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 10](#_Toc536694164)

[Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 14](#_Toc536694165)

[Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas 16](#_Toc536694166)

[Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 17](#_Toc536694167)

[Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan 18](#_Toc536694168)

# BAB 1 PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dalam suatu proses komunikasi ataupun penyampaian informasi jarak jauh dibutuhkan suatu perangkat komunikasi berupa pesawat radio. Radio merupakan suatu perangkat elektronika yang berfungsi untuk menyampaikan atau menerima sinyal informasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik (Syamsul, 2009).

Pemancar merupakan sebuah perangkat yang menghasilkan sinyal frekuensi radio dengan frekuensi tertentu, kemudian memancarkannya melalui antena menggunakan medium udara. Di dalam praktek, sinyal frekuensi pembawa ini ditumpangi sinyal informasi pada rangkaian modulator (Dahliawati, 2013).

Pada umumnya jenis pemancar yang digunakan untuk siaran atau broadcasting adalah pemancar yang menggunakan gelombang AM dan FM. Pada pemancar FM sinyal informasi ditumpangkan kepada frekuensi dari sinyal pembawa. Pada pemancar FM ini terdapatlah rangkaian penguat daya yang memiliki peranan penting dalam memperkuat kembali daya yang berasal dari output rangkaian osilator. Rangkaian penguat daya ini terdiri dari buffer, driver, dan final seperti dilansir oleh Umam (2017).

Melihat betapa pentingnya fungsi dari pemancar FM, maka kami memutuskan untuk melakukan Perancangan dan Realisasi Prototipe Penguat Daya Radio Frekuensi (RF) Kelas C sebagai penunjang pengetahuan mengenai frekuensi tinggi (radio). Adapun hal utama dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah untuk memahami cara kerja, prinsip kerja, bagaimana perancangan, dan realisasi prototipe Penguat Daya RF Kelas C.

Penguat Daya atau amplifier kelas C bekerja tidak seperti pada penguat kelas B yang membutuhkan 2 buah transistor untuk bekerja dengan baik.   
Power amplifier kelas C memang didesain khusus untuk menguatkan sinyal hanya 1 fasa positif saja. Ada beberapa aplikasi yang memang hanya memerlukan 1 fasa positif saja. Contohnya adalah pendeteksi dan penguat frekuensi pilot, rangkaian penguat tuner RF dan sebagainya. Transistor penguat kelas C bekerja aktif hanya pada fasa positif saja, bahkan jika perlu cukup sempit hanya pada puncak-puncaknya saja dikuatkan. Sisa sinyalnya bisa direplika oleh rangkaian resonansi L dan C. Rangkaian power amplifier kelas C juga tidak perlu dibuatkan bias, karena transistor memang sengaja dibuat bekerja pada daerah saturasi. Rangkaian L C pada rangkaian tersebut akan beresonansi dan ikut berperan penting dalam mereplika kembali sinyal input menjadi sinyal output dengan frekuensi yang sama. Rangkaian ini jika diberi umpan balik dapat menjadi rangkaian osilator RF yang sering digunakan pada pemancar. Power amplifier kelas C memiliki efisiensi yang tinggi bahkan sampai mendekati 80%, namun tingkat fidelitasnya memang lebih rendah. Tetapi sebenarnya fidelitas yang tinggi bukan menjadi tujuan dari penguat jenis ini. Prinsip Kerja Power Amplifier Kelas C Penguat kelas C akan mengalir arus di kolektor kurang dari 180° pada setiap siklusnya (tidak sinusoida), ada rangkaian tangki resonansi, LC seperti ditunjukkan pada gambar diatas. Rangkaian tangki resonansi LC paralel, memiliki frekuensi resonansi sebesar: Pada saat sinyal input sesuai pada frekuensi fr tegangan output akan maksimum dan bersifat sinusoida, dengan penguatan tegangan sebesar Amax (Hamka, 2015).

## Perumusan Masalah

1. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendesain Prototipe Peguat Daya RF Kelas C pada Frekuensi 95-100 Mhz ?
2. Bagaimana cara mengetahui bekerja dengan baiknya rangkaian Prototipe Penguat Daya RF Kelas C pada Frekuensi 95-100 Mhz ?
3. Parameter apa saja yang menjadi tolak ukur baik atau tidaknya Penguat Daya Kelas C pada Frekuensi 95-100 MHz ?
4. Komponen apa saja yang dibutuhkan dalam proses realisasi Prototipe Penguat Daya RF Kelas C pada frekuensi 95-100 Mhz ?

## Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memahami cara dan prinsip kerja dari Penguat Daya RF kelas C pada Frekuensi 95-100 Mhz.
2. Dapat merancang atau mendesain dan juga membuat prototipe Penguat Daya RF kelas C pada Frekuensi 95-100 Mhz.
3. Menjadi bagian sarana pembelajaran mahasiswa mengenai radio atau frekuensi tinggi FM.
   1. **Kegunaan Produk**

Penguat kelas C dipakai pada penguat frekuensi tinggi.Penguat ini tidak memerlukan fidelitas, yang dibutuhkan adalah frekuensi kerja sinyal dan tidak memperhatikan bentuk sinyal. Untuk membantu kerja biasanya sering ditambahkan sebuah rangkaian resonator LC yang terdiri dari induktor dan condensator. Penguat kelas C mempunyai efisiensi yang tinggi sampai mendekati 80 % (lebih dari pada kelas A, B) namun dengan fidelitas yang rendah. Tetapi sebenarnya fidelitas yang tingg bukan menjadi tujuan dari penguat jenis ini. Karena posisi dari titik kerja di C yang berada di bawah kaki dari karakteristik transistor, maka arus kolektor ada pada interval yang lebih kecil darisetengah perioda. Efisiensi yang dicapai 65-75%. Untuk mendapatkan sinyal sinus(dengan band untuk sinyal informasinya) pada output penguat daya kelas C ini dipasangkan rangkaian resonansi.

# BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA



Penguat RF (Radio Frekuensi) adalah perangkat yang berfungsi memperkuat sinyal frekuensi tinggi (RF) dan diterima oleh antena untuk dipancarkan. Penguat RF ini dirancang dengan menggunakan komponen- komponen yang memiliki keistimewaan dan kemampuan untuk memperkuat sinyal yang dikerjakan pada frekuensi radio.

Penguat RF yang ideal harus menunjukkan tingkat perolehan daya yang tinggi, gambaran noise yang rendah, stabilitas dinamis yang baik, admintasi pindah baliknya rendah sehingga antena akan terisolasikan oleh isolator, dan selektivitas yang cukup untuk mencegah masuknya frekuensi IF, frekuensi bayangan, dan frekuensi-frekuensi lainnya. Jenis rangkaian yang umum dipakai pada rangkaian-rangkaian radio khususnya *transmitter* adalah rangkaian penguat kelas A dan rangkaian penguat kelas C. (Evrizal, 2003:5)

Rangkaian penguat kelas A biasa digunakan untuk *transmitter* dengan spektrum frekuensi dikategorikan rendah, contohnya *transmitter* AM yang bekerja pada spektrum MF (*Medium Frequency*) dan HF (*High Frequency*). Rangkaian penguat kelas C biasa digunakan untuk *transmitter* dengan spektrum frekuensi tinggi atau daya besar. Rangkaian penguat kelas C biasa dipakai pada *transmitter – transmitter* FM yang bekerja pada spektrum VHF dan UHF. Rangkaian penguat RF dibentuk oleh dua blok rangkaian utama yaitu blok penguat dan blok *matching impedance.* Blok penguat berfungsi untuk menguatkan sinyal sedangkan untuk blok *matching impedance* berfungsi menyesuaikan *impedansi* penguat dengan sistem lainnya untuk mendapatkan penyaluran daya maksimum. Rangkaian *matching impedance* dipasang pada input maupun output komponen.

# BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pembuatan Prototipe Penguat Daya RF Kelas C pada Frekuensi 95-100 Mhz ini terdiri dari beberapa tahap: Studi literatur, perancangan sistem, pembuatan, pengujian, dan analisis.



## Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mencari informasi dan referensi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Penguat Daya Radio Freekensi Kelas C pada Frekuensi 95-100 Mhz.

## Perancangan dan Realisasi

1. **Perancangan**

Perancangan atau desain ini berupa kegiatan teoritis seperti mencari nilai komponen yang dibutuhkan dan perhitungan-perhitungan yang menjadi referensi baik pada saat realisasi maupun pengujian.

1. **Realisasi**

Tahap realisasi adalah kelanjutan dari perancangan dimana kita memulai membuat prototipe penguat daya radio frekuensi yang direncanakan yang mana merujuk pada data-data yang sudah dicari pada saat perancangan sebagai referensi.

## Pengujian Unjuk Kerja Keseluruhan

Pengujian dilakukan untuk mengetahui kondisi Prototipe Penguat Daya Radio Frekuensi Kelas C yang sudah direalisasi sudah memenuhi kondisi optimalnya atau mendekati kondisi idealnya atau belum. Berikut ini adalah paramater yang akan diuji:

1. Efisiensi = 65%-75%
2. Linieritas paling jelek (jika dibandingkan dengan penguat kelas lainnya).
3. Ada pemotongan sinyal >180 derajat.
4. Bekerja aktif hanya pada fasa positif.
5. Fidelitas lebih rendah dari kelas AB.

# BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN



## Anggaran Biaya

Tabel . Ringkasan Anggaran Biaya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pengeluaran** | **Biaya (Rp)** |
| 1 | Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan | 500.000 |
| 2 | Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan kebutuhan | 1.800.000 |
| 3 | Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa | 1.102.000 |
| 4 | Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan | 481.500 |
| Jumlah | | 3.883.500 |

## Jadwal Kegiatan

Tabel . Jadwal Kegiatan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Bulan** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Rapat Strategi, pengumpulan data dan perencanaan |  |  |  |  |  |
| 2 | Penetapan desain produk dan Pembelian alat dan bahan |  |  |  |  |  |
| 3 | Pembuatan produk dan Uji coba awal produk |  |  |  |  |  |
| 4 | Revisi dan Uji coba akhir produk |  |  |  |  |  |
| 5 | Revisi operasional produk |  |  |  |  |  |
| 6 | Uji coba, penyempurnaan dan pengujian produk |  |  |  |  |  |
| 7 | Evaluasi dan Pembuatan Laporan/Publikasi Ilmiah |  |  |  |  |  |

# DAFTAR PUSTAKA

**Hamka**, B 2015, *Amplifier Kelas C*, Rangkaian Elektronika 2, Diakses : 19 Januari 2019, < http://rangkaianelektronika2.blogspot.com/2015/01/amp-kelas-c.html>

**Dahliawati et al**. 2013, *Prinsip Pemancar dan Penerima Siaran Radio*, Elektronika SMKN 5 Banjarmasin, Diakses : 19 Januari 2019, <http://elektronikasmkn5.blogspot.com/2013/11/prinsip-pemancar-dan-penerimaan-siaran\_8.html>

**Syamsul, A 2009,** *Dasar-dasar Siaran Radio*, Bandung : Nuansa Volume-4, hal. 12, Diakses : 19 Januari 2019, <http://digilib.uinsby.ac.id.html>

**Umam, S** 2017, *Amplifier (Penguat Daya)*, Cari Dokumen, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta. Diakses : 19 Januari 2019, <https://caridokumen.com/download/makalah-amplifier-\_5a457f16b7d7bc7b7ac5605d\_pdf>

**Wijaya, SK** 2014. ‘Amplifier Kelas A, B, AB, dan C’. *Diktat Elektronika*, Vol.1, hal. 233-246, Diakses : 19 Januari 2019, <http://fmipaui.ac.id.html>

**Sasongko**, DP 2003, ‘Rancang Bangun Penguat Daya RF’*,* *Jurnal Teknik Undip*, Vol. 3, No. 3, Diakses: 19 Januari 2019, <http://eprints.undip.ac.id/2311/1/Rancang\_Bangun\_Penguat\_Daya\_RF.pdf

**Rizki, S** 2014, ‘Penguat RF’, *Politeknik Sriwijaya*, , hal. 01-08, Diakses : 19 Januari 2019, <http://eprints.polsri.ac.id/1129/3/BAB%20II%20LA.pdf>

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing

1. **Biodata** 
   1. **Ketua**
2. Identitas Diri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Lengkap | Muhammad Asadullah Al-Muzani |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | D4-Teknik Telekomunikasi Nirkabel |
| 4 | NIM | 151344021 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 5 September 1996 |
| 6 | E-mail | [asadullahalmuzani@gmail.com](mailto:asadullahalmuzani@gmail.com) |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087824149557 |

1. Riwayat Pendidikan \*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SD** | **SMP** | **SMA** |
| Nama Institusi | SDIT Luqmanul Hakim | SMPIT Asy-Syifa Boarding School | SMAN 3 Tasikmalaya |
| Jurusan | - | - | - IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2012-2014 |

1. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) \*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Pertemuan/Seminar Ilmiah | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| 1 | - | - | - |


1. Penghargaan dalam 5 Tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atauinstitusi lainnya)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah “Perancangan dan Realisasi Prototipe Penguat Daya Radio Frekuensi (RF) Kelas C pada Frekuensi 95-100 MHz”.

Bandung, 1 Februari 2019

Pengusul,



Muhammad Asadullah Al-Muzani

* 1. **Dosen Pembimbing**

1. Identitas Diri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Lengkap | Slameta, ST., M.Eng. |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | D4-Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIP | 19540101 198403 1001 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Klaten, 10 November 1961 |
| 6 | E-mail | [slameta@polban.ac.id](mailto:slameta@polban.ac.id) |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 0815 7351 781 |

1. Riwayat Pendidikan \*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Diploma III** | **Sarjana** | **Pasca Sarjana** |
| Nama Institusi | Politeknik Negeri Bandung | Universitas Islam Nusantara Bandung | Universitas Gadjah Mada |
| Jurusan | Teknik Elektro | Teknik Elektro | Teknik Elektro |
| Tahun Masuk-Lulus | 1983-1986 | 1985-1993 | 2008-2011 |

1. Rekam Jejak Tri Dharma PT \*)

C1. Pendidikan/Pengajaran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
| 1 | Sistem Komunikasi Analog | Wajib | 3 |
| 2 | Sistem Komunikaasi Digital | Wajib | 3 |
| 3 | Sistem Komunikasi 1 | Wajib | 4 |
| 4 | Sistem Komunikasi 2 | Wajib | 4 |

C2. Pengalaman Penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pengembangan Infastruktur Jaringan Komputer di Politeknik Negeri Bandung | Tahun 2012 |
| 2 | Analisis Pengaruh Perubahan Parameter Jaringan Wireless LAN Terhadap Throughput | Tahun 2013 |
| 3 | Simulasi dan Analisi Unjuk Kerja Load Balancer pada Server-Cluster menggunakan OPNET IT Guru | Tahun 2013 |
| 4 | Perancangan BPF Ultra Wide Band pada Frekuensi Tengah 3,1-5,1 Ghz dengan Metoda Resonator Setengah Panjang Gelombang Ujung Terbuka | Tahun 2017 |


C3. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Judul | Sumber | Jumlah |
| 1 | 2012 | Pelatihan Sistem Operasi Komputer Administrasi Tingkat Kelurahan Gegerkalong Bandung |  |  |
| 2 | 2015 | Perancangan Ulang dan Pelatihan Teknis Pengoperasian dan Perawatan Sound System di Masjid Jami Al-Hag Bandung |  |  |
| 3 | 2017-2019 | Ketua RT 003 RW 001 Desa Sariwangi Kec Parongpong Kab. Bandung Barat |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah “Perancangan dan Realisasi Prototipe Penguat Daya Radio Frekuensi (RF) Kelas C pada Frekuensi 95-100 MHz”

Bandung, 1 Februari 2019

Pengusul Pembimbing,



Slameta, ST., M.Eng.

1. **Justifikasi Anggaran Kegiatan**

## Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

* 1. **Peralatan Penunjang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Justifikasi Pemakaian** | **Volume** | **Harga Satuan** | **Jumlah Biaya (Rp)** |
| *Toolset* | 1 | Paket | 350.00 | 350.000 |
| *Multimeter* | 1 | Paket | 150.000 | 150.000 |
| **SUB TOTAL (Rp)** | | | | 500.000 |

* 1. **Bahan Habis Pakai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Material** | | **Justifikasi Pemakaian** | **Volume** | **Harga Satuan (Rp)** | **Jumlah Biaya (Rp)** |
| Komponen Rangkaian Pre-Amplifier | Ragkaian Mixer | 1 | Paket | 250.000 | 250.000 |
| Rangakain Osilator | 1 | Paket | 250.000 | 250.000 |
| Komponen Rangkaian Amplifier | Rangkaian Buffer | 1 | Paket | 325.000 | 325.000 |
| Protoboard | 4 | buah | 50.000 | 200.000 |
| Rangkaian Driver | 1 | Paket | 400.000 | 400.000 |
| Rangkaian Final | 1 | Paket | 375.000 | 375.000 |
| **SUB TOTAL (Rp)** | | | | | 1.800.000 |

* 1. **Perjalanan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Justifikasi Pemakaian** | **Volume** | **Harga Satuan (Rp)** | **Jumlah Biaya (Rp)** |
| Publikasi | 1 | Buah | 300.000 | 300.000 |
| Transportasi dan Akomodasi | 1 | Orang | 700.000 | 700.000 |
| Transportasi Pembelian bahan-bahan | 10 | Liter | 10.200 | 102.000 |
| **SUB TOTAL (Rp)** | | | | 1.102.000 |

* 1. **Lain-lain**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Justifikasi Pemakaian** | **Volume** | **Harga Satuan (Rp)** | **Jumlah Biaya (Rp)** |
| Pembuatan Laporan | 10 | Buah | 18.150 | 181.500 |
| Pembuatan PCB | 10 | Buah | 30.000 | 300.000 |
| **SUB TOTAL (Rp)** | | | | 481.500 |
| **Total (Keseluruhan)** | | | | 3.883.500 |

1. **Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas**

## Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama / NIM** | **Program Studi** | **Bidang Ilmu** | **Alokasi Waktu (jam/minggu)** | **Uraian Tugas** |
| 1 | M. Asadullah Al-Muzani / 151344021 | D4-Teknik Telekomunikasi | Teknik Elektro | 15/Minggu | Merancang/mendesain dan Membuat Rangkaian Final Penguat Daya Radio Frekuensi Kelas C pada Frekuensi 95-100 MHz |
| 2 | M. Asadullah Al-Muzani / 151344021 | D4-Teknik Telekomunikasi | Teknik Elektro | 15/Minggu | Merancang/mendesain dan Membuat Rangkaian Buffer pada Penguat Daya Radio Frekuensi Kelas C pada Frekuensi 95-100 MHz |
| 3 | M. Asadullah Al-Muzani / 151344021 | D4-Teknik Telekomunikasi | Teknik Elektro | 15/Minggu | Merancang/mendesain dan Membuat Rangkaian Driver pada Penguat Daya Radio Frekuensi Kelas C pada Frekuensi 95-100 MHz |



SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

## Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Asadullah Al-Muzani

NIM : 151344021

Program Studi : D4-Teknik Telekomunikasi

Jurusan : Teknik Elektro

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-P saya dengan judul “Perancangan dan Realisasi Prototipe Penguat Daya Radio Frekuensi (RF) Kelas C Pada Frekuensi 95-100 MHz” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2019 bersifat orisinil dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.


Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bandung, 1 Februari 2019 |
|  | Yang menyatakan,    (M. Asadullah Al-Muzani)  NIM. 151344021 |

1. **Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan**

## Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan



Gambar 4. Ilustrasi Cara Kerja Penguat Daya RF

* 1. **Cara Kerja**

Penguat daya kelas C merupakan rangkaian penguat tingkat akhir dari . Dikatakan juga sebagai rangkaian power karena rangkaian ini berfungsi sebagai penyedia daya output *amplifier* secara keseluruhan. Rangkaian ini didesain agar mempunyai komponen penguat sinyal tinggi atau daya tinggi. *Final* adalah penguat tahap akhir dari sebuah penguat RF yang terletak pada bagian akhir. *Transfer* dari *buffer* dan *driver* tidaklah cukup untuk ditransmisikan melalui antena, untuk itulah daya yang berasal dari output *driver* perlu dipekuat kembali sehingga cukup kuat untuk dipancarkan melalui antena. Biasanya pada *final* ini menggunakan transistor RF yang mempunyai penguat besar.

Titik kerja penguat kelas C berada di daerah *Cut-Off* transistor (mirip dengan penguat kelas B) tetapi hanya membutuhkan satu transistor untuk bekerja normal. Penguat kelas C dipakai untuk menguatkan signal pada satu sisi atau bahkan hanya puncak-puncak (*peak to peak*) signal saja.

Penguat ini tidak memerlukan fidelitas, yang dibutuhkan adalah frekuensi kerja sinyal dan tidak memperhatikan bentuk sinyal. Penguat kelas C dipakai pada penguat frekuensi tinggi. Untuk membantu kerja biasanya sering ditambahkan sebuah rangkaian resonator LC yang terdiri dari [induktor](http://www.linksukses.com/2011/04/kompunen-elektronika-induktor.html) dan [kondensator](http://www.linksukses.com/2011/04/komponen-elektronika-condensator.html)/kapasitor. Penguat kelas C mempunyai efisiensi yang tinggi sampai mendekati 75 % namun dengan fidelitas yang rendah.

* 1. **Spesifikasi Teknis**
* Efisiensi : 65-75 %
* Pemotongan Sinyal : >180°
* Gain : 10-17 dB